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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy:

	Nazwa wykonawcy / dostawcy
	

	Adres
	

	NIP
	

	Nr KRS/ CEIDG
	

	telefon
	

	e-mail
	



Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami w postępowaniu na dostawę SPRZĘTU i WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym (suma wszystkich pozycji oferty)
	do dnia (należy podać ostatnią datę dostawy)
	

	za cenę w PLN:

	cena ofertowa netto
	zł

	podatek VAT 
	
	zł

	cena ofertowa brutto 
	zł



Słownie złotych brutto Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.



Zakres 1: Waga z analizatorem masy ciała: 1 sztuka
Cechy charakterystyczne:
· Wbudowana waga umożliwiająca precyzyjny pomiar masy ciała w pozycji stojącej;
· Wieloczęstotliwościowy pomiar składu ciała: Umożliwiający dokładną analizę składu ciała, w tym segmentową ocenę poszczególnych partii, takich jak nogi, ramiona i tułów;
· Segmentowa analiza składu ciała: Szczegółowe pomiary masy mięśniowej i zawartości tkanki tłuszczowej, wody-wskaźnik obrzęku w poszczególnych segmentach ciała;
· Drukarka termiczna w zestawie: Umożliwiająca szybki wydruk wyników w języku polskim;
· Oprogramowanie do analizy wyników oraz magazynowania danych;
· Przewodnik głosowy w języku polskim, który ułatwia przeprowadzanie pomiarów; 
· Kabel zasilający;
· Kabel łączący podstawę z wyświetlaczem;
· Kabel USB do połączenia urządzenia z komputerem PCL 5 lub nowsze;
· Waga stacjonarna z kolumną: Zapewniająca stabilność podczas pomiarów; kolumna może być odłączona dla łatwego transportu analizatora;
· Waga pacjenta-nie mniej niż 200 kg;
· Wiek badanej osoby; minimum od 5-99 lat;
· Częstotliwość pomiaru minimum: 5, 50 kHz;
· Gwarancja minimum 2 lata;
· Instrukcja obsługi w języku polskim;
· Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.
	

	


	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Cena jednostkowa  netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek vat-stawka
	Podatek vat w zł
	Wartość brutto 
w zł

	
	



	
	
	
	
	
	



Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….
Zakres 2: Holter ciśnieniowy z oprogramowaniem: 1 sztuka
Cechy charakterystyczne:
· Rejestrator ABPM;
· Oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym;
· Zakres pomiaru: dorosły, pediatryczny (różne rozmiary mankietów) plus łączniki mankietów z przewodem ciśnieniowym;
· Czujnik ciśnienia;
· Okresy pomiarowe: minimum 6;
· Definicja aktywności/snu;
· Tryb pracy: dorosły, pediatryczny;
· Harmonogram rejestracji pomiarów: (podział na aktywność i sen);
· Szybkie rozpoczęcie pracy;
· Współpraca z oprogramowaniem dołączonym do holtera; 
· Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego;
· Przyciski zdarzeń;
· Ciśnienie w mankiecie: wartość liczbowa lub graficznie;
· Wyniki pomiarów: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR;
· Wyświetlanie błędów pomiaru w postaci ostrzeżeń i kodów;
· Funkcja testu manometru;
· Funkcja testu szczelności;
· Zasilanie:  baterie;
· Gwarancja minimum 2 lata;
· Instrukcja obsługi w języku polskim;
· Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość 
w zastosowaniach medycznych.
	

	


	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Cena jednostkowa  netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek vat-stawka
	Podatek vat w zł
	Wartość brutto 
w zł

	
	



	
	
	
	
	
	


Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 3: Holter EKG z oprogramowaniem: 1 sztuka
Cechy charakterystyczne:
· Rejestrator holterowski z wyposażeniem;
· Oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym;
· Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego;
· Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV;
· Rejestracja sygnału EKG 3 odprowadzenia (kabel 4 lub 7 elektrodowy); 12 odprowadzeń (kabel 10 elektrodowy), okres 48 h lub 7 dni;
· Bezprzewodowa komunikacja podgląd przebiegu EKG;
· Detekcja odpięcia elektrody INOP w trybie konfiguracji;
· Pamięć zapis danych EKG na kartę microSDHC;
· zapis danych EKG dołączenie imienia i nazwiska pacjenta;
· Informacja o stanie rejestratora trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa;
· Sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP;
· Rejestracja sygnału EKG przez okres 24, 48 godzin lub 7 dni;
· Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń;
· Filtr izolinii 0,05 Hz;
· Gwarancja minimum 2 lata;
· Instrukcja obsługi w języku polskim;
· Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Cena jednostkowa  netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek vat-stawka
	Podatek vat w zł
	Wartość brutto 
w zł

	
	



	
	
	
	
	
	


Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….


Zakres 4: Aparat EKG: 2 sztuki
 Cechy charakterystyczne:
· APARAT EKG posiadający: standard HL7; sieć Wi-Fi; sieć ethernet; wbudowana usługa e-mail; raport PDF; połączenia przewodowe; 
· Rejestracja odprowadzeń EKG: 12 standardowych;
· Tryb wydruku: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG;
· Drukowanie w układzie standardowym: 1, 3, 6 lub 12 kanałów;
· Rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, automanual, long;
· Długość zapisu badania automatycznego: od 6 do 30 sekund;
· Drukarka: wbudowana do aparatu; 
· Szerokość papieru: 110 - 112 mm;
· Wydruk z bazy pacjentów
· Klawiatura: membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi;
· Ustawienia parametrów przebiegów: prędkość, czułość i intensywność wydruku;
· Pamięć: minimalna 10000 pacjentów lub 10000 badań;
· Automatyczna analiza i interpretacja: zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta;
· Bateria: minimum 300 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej;
· Filtr zakłóceń sieciowych, Filtr zakłóceń mięśniowych, Filtr izolinii;
· Detekcja odpięcia elektrody INOP: niezależna dla każdego kanału;
· Oszczędzanie energii;
· Eksport badań: do pamięci USB, na skrzynkę e-mail Przewodowa komunikacja: sieć LAN lub Internet
· komunikacja: sieć LAN 
· Protokół HL7;
· Współpraca HL7 : mMedica, Asseco; 
· Archiwizacja badań: na zewnętrznym nośniku (pamięć USB);
· Wyposażenie aparatu w: elektrody przyssawkowe EPP i  elektrody kończynowe klipsowe EKK (dla dzieci i dorosłych) , 
· kabel zasilający;
· Gwarancja minimum 2 lata;
· Instrukcja obsługi w języku polskim;
· Certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.

	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Cena jednostkowa  netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek vat-stawka
	Podatek vat w zł
	Wartość brutto 
w zł

	
	



	
	
	
	
	
	


Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 5:  Lodówka z monitoringiem temperatury: 1 sztuka
Cechy charakterystyczne:


· [bookmark: _GoBack]Lodówka przeznaczona do przechowywania leków i szczepionek;
· Pojemność lodówki: 500 - 530 l
· Wymiary zewnętrzne: szerokość; 700-720 mm, głębokość: 800 – 820 mm, wysokość: 1900-2000 mm
· Drzwi pełne, skrzydłowe-prawe;
· Kolor obudowy: srebrny (szary), biały;
· Zakres temperatury od 2°C do 8°C;
· Termostat zapobiegający spadkowi temperatury poniżej +2°C;
· Odszranianie automatyczne;
· Automatyczne odparowanie skroplin;
· Komora zamykana na klucz;
· Prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik temperatury;
· Zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze;
· Niski poziom hałasu nie przekraczający 45 dB(A)
· Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika;
· Alarm przekroczenia zadanej temperatury- alarmy wizualne i dźwiękowe (wysokiej i niskiej temperatury, niskiego poziomu baterii, awarii zasilania, niedomkniętych drzwi, wysokiej temperatury powietrza);
· Wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze;
· Półki druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza w liczbie minimum 6;
· Wyposażenie lodówki w kółka jezdne w zestawie;
· Gwarancja minimum 2 lata;
· Instrukcja obsługi w języku polskim;
· certyfikat w zakresie urządzeń medycznych, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość w zastosowaniach medycznych.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Cena jednostkowa  netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek vat-stawka
	Podatek vat w zł
	Wartość brutto 
w zł

	
	



	
	
	
	
	
	


Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….


Zakres 6: Kozetka lekarska-drewniana: 1 sztuka
Cechy charakterystyczne:
· Gwarancja minimum 2 lata;
· Instrukcja obsługi w języku polskim;
· Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych;
· Wymiary zewnętrzne: szerokość; 55-61 cm, długość: 170-180 cm, wysokość: 60-65 cm;
· Regulowany zagłówek;
· Maksymalne obciążenie: 200 kg;
· W zestawie uchwyt na papier;
· Kolor tapicerki: krem lub  kość słoniowa (do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia);
· Tkanina tapicerki: materiał łatwy do mycia i dezynfekcji, (spełniający wymogi do gabinetów lekarskich);
· Kolor drewna: odcienie jasne (do uzgodnienia).
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Cena jednostkowa  netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek vat-stawka
	Podatek vat w zł
	Wartość brutto 
w zł

	
	



	
	
	
	
	
	


Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 7: Bilirubinometr: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:
· Gwarancja minimum 2 lata;
· Instrukcja obsługi w języku polskim;
· Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych;
· Nieinwazyjny, przezskórny pomiar bilirubiny – bez pobierania krwi;
· Wynik pomiaru dostępny w ciągu kilku sekund;
· Zakres pomiarowy minimum: 0,0–25,0 mg/dl (0–425 µmol/l);
· Dokładność pomiaru minimum: ±1,5 mg/dl; 
· Możliwość przesyłania danych do komputera – oprogramowanie w zestawie;
· Transmisja danych przez port USB do komputera;
· Złącze USB typu A lub USB typu C plus przejściówka z USB typ C na USB typ A (do połączenia z komputerem);
· Pamięć wewnętrzna minimum 100 ostatnich wyników pomiarów;
· Zasilanie: akumulatorowe, z bezpiecznym ładowaniem;

	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Cena jednostkowa  netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek vat-stawka
	Podatek vat w zł
	Wartość brutto 
w zł

	
	



	
	
	
	
	
	


Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 8: Lampa UV bakterio- i wirusobójcza: 2 sztuki

Cechy charakterystyczne:
· Gwarancja minimum 2 lata;
· Instrukcja obsługi w języku polskim;
· certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych;
· zalecana kubatura pomieszczenia dezynfekowanego (przy założeniu pracy urządzenia 24 h/doba) - 100 m3;
· wydajność wentylatora minimum – tryb Turbo UV-C – 230 m3/h;
· niski poziom hałasu-do 40 dB; 
· rodzaj lampy UV-C – Sterylizacyjna UV-C λ= 253,7 nm;
· trwałość lamp UV-C – minimum 9000 h;
· filtrowanie powietrza –minimum jednostopniowa;
· rodzaj wentylatora – promieniowy;
· silnik wentylatora w zamkniętej obudowie;
· typ – przepływowy;
· zasilanie – 230 V (AC), 50 Hz;
· rodzaj obudowy – metalowa lub inna łatwa do mycia i dezynfekcji;
· lampa może być włączona w obecności pacjentów i personelu;
· kolor – biały. 
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Cena jednostkowa  netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek vat-stawka
	Podatek vat w zł
	Wartość brutto 
w zł

	
	



	
	
	
	
	
	


Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….


Zakres 9: Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP: 1 sztuka

Cechy charakterystyczne:

· Przenośny analizator do szybkiej diagnostyki – do stosowania różnych testów w tym CRP, przeznaczony do ilościowego, półilościowego i jakościowego oznaczania parametrów z próbki krwi włośniczkowej, pełnej; 
· Analizator powinien współpracować z dedykowanymi testami kasetkowymi – minimum testy CRP                                  oraz D-Dimery i NT-proBNP;
· Wbudowany akumulator litowo – polimerowy – praca bez podłączenia do sieci;
· Złącze USB typu A lub USB typu C plus przejściówka z USB typ C na USB typ A (do połączenia z komputerem);
· osobny port ładowania,
· Gwarancja minimum 2 lata;
· Instrukcja obsługi w języku polskim;
· certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości w zastosowaniach medycznych.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Cena jednostkowa  netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek vat-stawka
	Podatek vat w zł
	Wartość brutto 
w zł

	
	



	
	
	
	
	
	


Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.

Okres gwarancji……………………………………….

Zakres 10: Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, elektroniczny, mankiety w różnych rozmiarach, w tym z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych: 2 sztuki

Cechy charakterystyczne:

· Dwa tryby pracy – w zależności od potrzeby, możliwość wyboru w pełni automatycznego pomiaru oscylometrycznego ciśnienia krwi z funkcją arytmii lub manualny tryb osłuchiwania (przy pomocy stetoskopu);
· Funkcja wykrywania ruchu ciała przy pomiarze automatycznym ;
· Różne rozmiary mankietów w tym dla niemowląt, dzieci, młodzieży, dorosłych i osób otyłych;
· Gwarancja minimum 2 lata;
· Instrukcja obsługi w języku polskim;
· Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i jakości zastosowaniach medycznych.

	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Cena jednostkowa  netto w zł
	Wartość netto w zł
	Podatek vat-stawka
	Podatek vat w zł
	Wartość brutto 
w zł

	
	



	
	
	
	
	
	


Słownie złotych:……………………………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie:……..dni od momentu wyboru oferty.
Okres gwarancji……………………………………….
Dodatkowe informacje:
-Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres  30 dni.
-Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym / umowie,
-oferowany sprzęt będzie nowy, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, w pełni sprawny, gotowy do pracy oraz będzie odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z jego przeznaczenia i funkcji oraz będzie wolny od wad fizycznych i prawnych,
- w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym. 

Miejscowość, data, podpis ________________________________________________________________________
Załączniki:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
2. Oświadczenia o braku wykluczenia z postępowania w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
3. Klauzula informacyjna
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